Datenblatt 5V Netzteil 2A

Produktspezifikation: Adapter Eingang: AC 200V-240V, 50/60Hz; Ausgang: DC 5V; Ausgangs Strom: Max 2A; Ausgangsleistung: Max 10W

DC-Steckergröße: 5,5mm x 2,1mm, 10mm freiliegend. Polarität: intern positiv/extern negativ mit EU-Stecker.Ta: 30℃, Tc: 75℃

Kompatible Geräte: Netzteil enthält 10 Stecker für LED-Leisten, drahtlose Router, ADSL-Katzen, HUBs, Audio/Video-Netzteile und andere Geräte, die mit DC5V (0~2A) betrieben werden

Sicherheit Schutz: Netzteil 5v 2a stabiler flackerfreier Ausgang, lüfter- und geräuschlos, Kurzschluss-, Überlast-, Überhitzungs-, Überladungs-, Überspannungs- und Anti-Interferenzschutz

2M Kabel: Der Adapter ist mit einem extra langen 2-Meter-Netzkabel ausgestattet, das bequemer zu benutzen ist. Hochwertiger Kupferdraht hat Zug- und Biegetests bestanden und kann unzählige Male gebogen werden, ohne zu breche

Einfache Bedienung: Universelle netzteil hat eine gedruckte Anleitung mit detaillierten Informationen für den direkten Gebrauch oder für bestimmte Spezialanwendungen (gestrichelte Linie ist negativ). Achtung: kein Wasser, Verwendung in Innenräumen

Warmer Tipp: Überprüfen Sie vor der Bestellung den Typ der Gleichstrombuchse, die Spannung, die Leistungsaufnahme und die Polarität Ihres universal netzteils, da dies sonst zu Problemen oder Schäden am Gerät führen kann.

|  |  |
| --- | --- |
| **Marke** | gonew21 |
| **Konnektivitätstechnologie** | DC Barrel |
| **Kompatible Geräte** | LED-Streifen, Router, ADSL-Modems, Hubs, Audio-/Video-Stromversorgung, Geräte DC 5 V (0 ~ 2 A) |
| **Enthaltene Komponenten** | 1 |
| **Eingangsspannung** | 2.4E+2 Volt (Wechselstrom) |
| **Ampere** | 2 Ampere |
| **Wattzahl** | 1E+1 |
| **Anzahl der Artikel** | 1 |
| **Ausgangsspannung** | 5 Volt (Gleichstrom) |
| **Stromquelle** | Kabelgebunden |